SCHEDA   INDICE di FUNZIONALITA’ FLUVIALE
						
Bacino:……………….……………  Corso d’acqua……………….………………
Località…………..……………………….……………….…………………….…
tratto (metri)..……………larghezza alveo di morbida (metri)……….………quota…………..….. 
flusso:   laminare      turbolento		
substrato            carbonatico          siliceo                 misto 
data …………………………..…   scheda N°………....….    foto N°………   Codice………...…………

Sponda	Sx		Dx	
1) Stato del territorio circostante				
a)	Coperto da foreste e boschi	25		25	
b)	Prati, pascoli, boschi, pochi arativi ed incolti	20		20	
c)	Colture stagionali in prevalenza  e/o arativi misti e/o colture permanenti	5		5	
d)	Aree urbanizzate 	1		1	

2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria
a)	Presenza di formazioni arboree riparie	30		30	
b)	Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto	25		25	
c)	Presenza di formazioni arboree non riparie	10		10	
d)	Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente	1		1	

2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria
a)	Presenza di formazioni arboree riparie	20		20	
b)	Presenza di formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto	15		15	
c)	Presenza di formazioni arboree non riparie	5		5	
d)	Costituita da specie arbustive non riparie o erbacea o assente	1		1	

3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva
a)	Fascia di vegetazione perifluviale > 30 m	20		20	
b)	Fascia di vegetazione perifluviale  5-30 m	15		15	
c)	Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m	5		5	
d)	Fascia di vegetazione perifluviale assente	1		1	

4) Continuità della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva
a)	Fascia di vegetazione perifluviale senza interruzioni 	20		20	
b)	Fascia di vegetazione perifluviale con interruzioni 	10		10	
c)	Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata	5		5	
d)	Suolo nudo o vegetazione erbacea rada	1		1	

5) Condizioni idriche dell'alveo
a)	Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato 		20		
b)	Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a ritorno stagionale		15		
c)	Alveo di morbida maggiore del triplo dell'alveo bagnato con fluttuazioni di portata a ritorno frequente		5		
d)	Alveo bagnato inesistente o quasi, o presenza di impermeabilizzazioni della sezione trasversale 		1		

6) Conformazione delle rive
a)	Con vegetazione arborea e/o massi 	25		25	
b)	Con erbe e arbusti	15		15	
c)	Con sottile strato erboso	5		5	
d)	Rive nude 	1		1	

7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici
a)	Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di fasce di canneto o idrofite.		25		
b)	Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento, o canneto, o idrofite rade e poco estese		15		
c)	Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene o assenza di canneto o idrofite 		5		
d)	Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme		1		

8) Erosione 
a)	Poco evidente e non rilevante	20		20	
b)	Solamente nelle curve e/o nelle strettoie	15		15	
c)	Frequente con scavo delle rive e delle radici	5		5	
d)	Molto evidente con rive scavate e franate o presenza di interventi artificiali	1		1	

9) Sezione trasversale
a)	Naturale		15		
b)	Naturale con lievi interventi artificiali		10		
c)	Artificiale con qualche elemento naturale		5		
d)	Artificiale		1		

10) Fondo dell'alveo 
a)	Diversificato e stabile		25		
b)	A tratti movibile 		15		
c)	Facilmente movibile		5		
d)	Cementato 		1		

11) Raschi, pozze o meandri
a)	Ben distinti, ricorrenti; rapporto tra distanza di raschi (o meandri) e larghezza dell’alveo bagnato pari a 5-7:1		25		
b)	Presenti a distanze diverse e con successione irregolare ( 7-15:1)		20		
c)	Lunghe pozze che separano corti raschi o viceversa, pochi meandri (15-25:1)		5		
d)	Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato (>25:1)		1		

12) Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
a)	Periphyton rilevabile solo al tatto e scarsa copertura di macrofite		15		
b)	Periphyton scarsamente sviluppato e copertura macrofitica limitata		10		
c)	Periphyton discreto o scarsamente sviluppato con elevata copertura di macrofite		5		
d)	Periphyton spesso o discreto con elevata copertura di macrofite		1		

12 bis) Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso laminare
a)	Periphyton scarsamente sviluppato e scarsa copertura di macrofite tolleranti		15		
b)	Periphyton  discreto con scarsa copertura di macrofite tolleranti o scarsamente sviluppato con limitata copertura di macrofite tolleranti		10		
c)	Periphyton discreto o scarsamente sviluppato con significativa copertura di macrofite tolleranti		5		
d)	Periphyton spesso e/o elevata copertura di macrofite tolleranti		1		

13) Detrito
a)	Frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi		15		
b)	Frammenti vegetali fibrosi e polposi		10		
c)	Frammenti polposi		5		
d)	Detrito anaerobico		1		

14) Comunità macrobentonica
a)	Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale		20		
b)	Sufficientemente diversificata ma con struttura alterata rispetto a quanto atteso 		10		
c)	Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti all’inquinamento		5		
d)	Assenza di una comunità strutturata, presenza di pochi taxa tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento		1		

Punteggio totale  				
Livello di funzionalità